Inhalt
Link Power Supply LON Spannungsversorgung	2
Busabschluss für TP/FT, TP/LP Netzwerke (Bus-Topologie)	3
Busabschluss für TP/FT, TP/LP Netzwerke (Freie Topologie)	4
Busabschluss für TP/XF-Netzwerke (Bus-Topologie)	5
Router LON/IP zu LON/FT, 3 Port	6
Router LON/IP zu LON/FT, 2 Port	7
Repeater TP/FT	8
Repeater 4 Kanal TP/FT	9
LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (TP/FT)	10
LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (TP/XF-78)	11
LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (TP/XF-1250)	12
LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (RS-485)	13
LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (TP/FT)	14
LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (TP/XF-78)	15
LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (TP/XF-1250)	16
LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (RS-485)	17
LON Interfacekarte VNI für PCI Bus PC (TP/FT)	18
LON Interfacekarte VNI für PCIexpress Bus PC (TP/FT)	19
LON Interfacekarte VNI für PCIexpress Bus PC (RS-485)	20
LON Interface VNI für USB (TP/FT)	21
LON Interface VNI für USB (RS-485)	22
LonWorks Interface für PC/104 Systeme (TP/FT)	23
LonWorks Interface für PC/104 Systeme (TP/XF-78)	24
LonWorks Interface für PC/104 Systeme (TP/XF-1250)	25
LonWorks Interface für PC/104 Systeme (RS-485)	26
LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (TP/FT)	27
LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (TP/XF-78)	28
LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (TP/XF-1250)	29
LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (RS-485)	30
LonWorks Netzwerk Analyzer Software	31

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Link Power Supply LON Spannungsversorgung
-----------------------------------------

Netzteil zur Energieversorgung von LonWorks-Geräten 
über die Busleitung. Zur Verwendung in 
TP/FT, TP/LP Netzwerken.

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
126 mm
Schutzart: 	IP 20
Montage: 	auf Tragschiene 35mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss: 	Schraubklemmen max. 2,5mm²
Kurzschluss-, Überlast- und aktiver 
Überspannungsschutz für die Busversorgung
Spannungsversorgung: 230 VAC
Bus-Ausgangsspannung: 40,6 V - 42,4 V DC
Bus-Ausgangsstrom: 2 A

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon Link Power Supply
    Bestell-Nr.:  P.I10002

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Busabschluss für TP/FT, TP/LP Netzwerke (Bus-Topologie)
------------------------------------------------------

Busabschluss zur Terminierung von LonWorks-Netzwerken
Zur Verwendung in TP/FT, TP/LP Netzwerken in Bus-Topologie.

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
10 mm (1TE)
Schutzart: 	IP 20
Montage: 	auf Tragschiene 35 mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss: 	Schraubklemmen max. 2,5 mm²

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon Bus Terminator 
FTT/LPT (Bus-Topologie)
    Bestell-Nr.:  P.Z10023

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Busabschluss für TP/FT, TP/LP Netzwerke (Freie Topologie)
----------------------------------------------------------

Busabschluss zur Terminierung von LonWorks-Netzwerken
Zur Verwendung in TP/FT , TP/LP Netzwerken in freier 
Netzwerk-Topologie

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
10 mm (1TE)
Schutzart: 	IP 20
Montage: 	auf Tragschiene 35 mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss: 	Schraubklemmen max. 2,5 mm²

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon Bus Terminator 
FTT/LPT (Freie Topologie)
    Bestell-Nr.:  P.Z10013

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Busabschluss für TP/XF-Netzwerke (Bus-Topologie)
------------------------------------------------

Busabschluss zur Terminierung von LonWorks-Netzwerken
Zur Verwendung in TP/XF-Netzwerken in Bus-Topologie.

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
10 mm (1TE), 
Schutzart: 	IP 20
Montage: 	auf Tragschiene 35 mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss: 	Schraubklemmen max. 2,5 mm²

Fabrikat:         Gesytec oder gleichwertig

    Typ:          Easylon Bus Terminator TP/XF
    Bestell-Nr.:  P.Z10001

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Router LON/IP-852 zu LON TP/FT-10, 3 Port
-----------------------------------------

Router in Netzwerke nach 
DIN EN 14908-4, DIN EN 14908-2
Vermittlungsknoten zur Verbindung von 
Teilnetzwerken 2 x TP/FT-10, 1 x LON/IP-852.
Konfigurierbar als LON/IP und/oder 
LON/LON Router. 
Configuration Server integriert.
Einsetzbar als Remote Network Interface für 
Fernzugrfiff über Ethernet.
DHCP; 
Zeitserver mit NTP zur Zeitsynchronisierung, 
Firmware Update über Ethernet;
Überwachung von Spannung und Gerätetemperatur;
Die Konfiguration erfolgt mittels Browser
über ein deutschsprachiges Web-Interface;
Software Tool für zentrales Management aller 
LON Router im IP Netzwerk.

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
107 mm (6TE)
Schutzart: 	IP 20
Montage: 	auf Tragschiene 35mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss LON: 	Schraubklemmen max. 2,5 mm²
Anschluss Ethernet RJ45
Bedienelemente: 	Taster für Service-Pin
Taster für Factory Reset
Anzeigeelemente: 	LED für Status
2 x LED LON/FT Status und Datenverkehr
LED LON/IP Status und Datenverkehr
Ethenet Datenverkehr

Transceiver: 	TP/FT-10
Ethernet	LON/IP gemäss DIN EN 14908-4
10/100 MBps

Spannungsversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme:	<3,5 W

Fabrikat:         Gesytec 
    Typ:          Easylon Router+ 3P
    Bestell-Nr.:  P.I20106

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Router LON/IP-852 zu LON/FT-10, 2 Port
--------------------------------------

Router in Netzwerke nach 
DIN EN 14908-4, DIN EN 14908-2
bzw. CEA-852, CEA-709.1 ;
Vermittlungsknoten zur Verbindung von 2
Teilnetzwerken TP/FT-10 und LON/IP-852.
LON over IP Router. 
Configuration Server integriert.
Einsetzbar als Remote Network Interface für 
Fernzugrfiff über Ethernet.
DHCP; 
Zeitserver mit NTP zur Zeitsynchronisierung, 
Firmware Update über Ethernet;
Überwachung von Spannung und Gerätetemperatur;
Die Konfiguration erfolgt mittels Browser
über ein deutschsprachiges Web-Interface;
Software Tool für zentrales Management aller 
Router im IP Netzwerk.

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
107 mm (6TE)
Schutzart: 	IP 20
Montage: 	auf Tragschiene 35 mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss LON: 	Schraubklemmen max. 2,5 mm²
Anschluss Ethernet RJ45
Bedienelemente: 	Taster für Service-Pin
Taster für Factory Reset
Anzeigeelemente: 	LED für Status
LED LON/FT Status und Datenverkehr
LED LON/IPStatus und Datenverkehr
Ethenet Datenverkehr
Transceiver: 	TP/FT-10
Ethernet	LON/IP gemäss DIN EN 14908-4
10/100 MBps

Spannungsversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme:	<3,5 W

Fabrikat:         Gesytec 
    Typ:          Easylon Router+ 2P
    Bestell-Nr.:  P.I20116

                  oder gleichwertig
                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Repeater TP/FT
--------------

Signalverstärker zur Verbindung zweier 
Teilnetzwerke mit TP/FT, TP/LP
Keine Konfiguration erforderlich

Bauform: 	Kompaktes Isolierstoffgehäuse, 45mm (3TE)
Montage: 	auf Tragschiene 35 mm 
gem. DIN EN 60715
Anschluss: 	Schraubklemmen max. 2,5 mm²
Anzeigeelemente: 	LED für Betriebsspannung

Transceiver: 	FTT-10A
Spannungsversorgung: 24 V AC, 12-28 V DC
Leistungsaufnahme: 1 VA

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon Repeater
    Bestell-Nr.:  P.R10003

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

Repeater 4 Kanal TP/FT
----------------------

Signalverstärker zur Verbindung von 4
Teilnetzwerke mit TP/FT, TP/LP
Busterminierung zuschaltbar
Keine Konfiguration erforderlich

Bauform: 	Reiheneinbaugehäuse gem. DIN 43880, 
105 mm (6TE)
Montage: 	auf Tragschiene 35mm 
gem. DIN EN 50022
Anschluss: 	3polige Schraubklemmen max. 3,8mm²
Bedienelemente: 	2 Schalter pro Kanal für 
Terminierung und Topologie
Anzeigeelemente: 	LED für Betriebsspannung 
LED für Traffic

Transceiver: 	FTT-10A
Spannungsversorgung: 24 V AC, 12-28 V DC
Leistungsaufnahme: <2,5 VA

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon Multiport Repeater
    Bestell-Nr.:  P.R10103

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (TP/FT)
----------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein TP/FT LonWorks-Netzwerk. 
Für PC-Applikationen, die nicht auf LNS basieren.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTT-10A
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (MIP)
    Bestell-Nr.:  P.P10204

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (TP/XF-78)
-------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein TP/XF-78 LonWorks-Netzwerk. 
Für PC-Applikationen, die nicht auf LNS basieren.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	TP/XF78
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (MIP)
    Bestell-Nr.:  P.P10201

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (TP/XF-1250)
---------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein TP/XF-1250 LonWorks-Netzwerk. 
Für PC-Applikationen, die nicht auf LNS basieren.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	TP/XF-1250
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (MIP)
    Bestell-Nr.:  P.P10202

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte für PCI Bus PC (RS-485)
-----------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein RS-485 LonWorks-Netzwerk. 
Für PC-Applikationen, die nicht auf LNS basieren.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	RS-485
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (MIP)
    Bestell-Nr.:  P.P10203

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (TP/FT)
--------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein TP/FT LonWorks-Netzwerk. 
Für LNS-basierte PC-Applikationen.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTT-10A
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (NSI)
    Bestell-Nr.:  P.P10214

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (TP/XF-78)
-----------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein TP/XF-78 LonWorks-Netzwerk. 
Für LNS-basierte PC-Applikationen.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	TP/XF78
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (NSI)
    Bestell-Nr.:  P.P10211

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (TP/XF-1250)
-------------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein TP/XF-1250 LonWorks-Netzwerk. 
Für LNS-basierte PC-Applikationen.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	TP/XF-1250
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (NSI)
    Bestell-Nr.:  P.P10212

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interfacekarte NSI für PCI Bus PC (RS-485)
---------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein RS-485 LonWorks-Netzwerk. 
Für LNS-basierte PC-Applikationen.

Treiber: 	DOS, Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	RS-485
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Bus Interface (NSI)
    Bestell-Nr.:  P.P10213

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LON Interfacekarte VNI für PCI Bus PC (TP/FT)
---------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PCI-Bus PC 
an ein Netzwerk nach EN14908-2 bzw. LonWorks. 
Für bis zu 8 parallele PC-Applikationen 
beliebig auf LNS oder MIP Basis.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTT-10A
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCI Interface+
    Bestell-Nr.:  P.V10204

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LON Interfacekarte VNI für PCIexpress Bus PC (TP/FT)
----------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PC mit PCIexpress
an ein Netzwerk nach EN14908-2 bzw. LonWorks. 
Für bis zu 8 parallele PC-Applikationen 
beliebig auf LNS oder MIP Basis.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTX
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemme 
  (Weidmüller BLDT 5.08/2)
Kompatibilität:	LonTalk, DIN EN 14908-2

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCIe Interface+
    Bestell-Nr.:  P.V10806

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LON Interfacekarte VNI für PCIexpress Bus PC (RS-485)
-----------------------------------------------------

PC-Einsteckkarte zum Anschluss eines PC mit PCIexpress
an ein Netzwerk nach EN14908-2 bzw. LonWorks. 
Für bis zu 8 parallele PC-Applikationen 
beliebig auf LNS oder MIP Basis.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTX
Service-Taster
Anschlüsse: 	9-polig Sub-D, 
2-polige Steck-Schraubklemmee
Kompatibilität:	LonTalk, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PCIe Interface+
    Bestell-Nr.:  P.V10803

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LON Interface VNI für USB (TP/FT)
---------------------------------

Externes Schnittstellenmodul zum Anschluss eines PC über 
USB an ein Netzwerk nach EN14908-2 bzw. LonWorks. 
Für bis zu 8 parallele PC-Applikationen 
beliebig auf LNS oder MIP Basis.

Treiber: 	Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTX
Bedienelemente: 	Service-Taster
Anschlüsse: 	PC-seitig USB Typ B, 
LON-seitig RJ45 und 
  3polige Steck-Schraubklemme
Kompatibilität:	LonTalk, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon USB Interface+
    Bestell-Nr.:  P.V10306

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LON Interface VNI für USB (RS-485)
----------------------------------

Externes Schnittstellenmodul zum Anschluss eines PC über 
USB an ein Netzwerk nach DIN EN 14908 bzw. LonWorks. 
Für bis zu 8 parallele PC-Applikationen 
beliebig auf LNS oder MIP Basis.

Treiber: 	Linux, 
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme
32-Bit Windows API

Transceiver: 	FTX
Bedienelemente: 	Service-Taster
Anschlüsse: 	PC-seitig USB Typ B, 
LON-seitig RJ45 und 
  3polige Steck-Schraubklemme
Kompatibilität:	LonTalk, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon USB Interface+
    Bestell-Nr.:  P.V10303

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface für PC/104 Systeme (TP/FT)
---------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein TP/FT LonWorks-Netzwerk
Für alle Applikationen, die nicht auf LNS basieren

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: FTT-10A
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface
    Bestell-Nr.:  P.P10104

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface für PC/104 Systeme (TP/XF-78)
------------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein TP/XF-78 LonWorks-Netzwerk
Für alle Applikationen, die nicht auf LNS basieren

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: TP/XF-78
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface
    Bestell-Nr.:  P.P10101

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface für PC/104 Systeme (TP/XF-1250)
--------------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein TP/XF-1250 LonWorks-Netzwerk
Für alle Applikationen, die nicht auf LNS basieren

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: TP/XF-1250
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface
    Bestell-Nr.:  P.P10102

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface für PC/104 Systeme (RS-485)
----------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein RS-485 LonWorks-Netzwerk
Für alle Applikationen, die nicht auf LNS basieren

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: 	RS-485
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface
    Bestell-Nr.:  P.P10103

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (TP/FT)
-------------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein TP/FT LonWorks-Netzwerk
Für LNS-basierte Applikationen.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: FTT-10A
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface/NSI
    Bestell-Nr.:  P.P10114

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (TP/XF-78)
----------------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein TP/XF-78 LonWorks-Netzwerk
Für LNS-basierte Applikationen.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: TP/XF-78
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface/NSI
    Bestell-Nr.:  P.P10111

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (TP/XF-1250)
------------------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein TP/XF-1250 LonWorks-Netzwerk
Für LNS-basierte Applikationen.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: TP/XF-1250
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface/NSI
    Bestell-Nr.:  P.P10112

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Interface NSI für PC/104 Systeme (RS-485)
--------------------------------------------------

PC/104-Steckkarte zum Anschluss eines PC/104-Systems 
an ein RS-485 LonWorks-Netzwerk.
Für alle Applikationen, die auf LNS basieren.

Treiber: 	Windows XP, Vista, 7, 8, 10,
Windows Server 2003, 2008, 2008 Rel.2, 2012
jeweils für 32 und 64 Bit Systeme;
DOS, Windows CE, Linux
32-Bit Windows API

Transceiver: 	RS-485
Service-Taster, Service-LED
Anschluss: 	Flachkabelstiftleiste 10-polig
Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon PC/104 Interface
    Bestell-Nr.:  P.P10113

                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........ 

-----------------------------------------------------------------------------
   Leistungsbeschreibung                      Menge        EP-EUR      GP-EUR
-----------------------------------------------------------------------------

Pos. ...

LonWorks Netzwerk Analyzer Software
-----------------------------------

Analyzer Software für LonWorks Netzwerke.
Geeignet für Windows PC mit VNI Schnittstellenkarte zum Netz.
Darstellung der Telegramme mit: 1-ms-Zeitstempel, Sequenz- 
und Transaktions-Nummer, Service Type, Quell- und Zieladresse, Klartextanzeige mit NV-Namen und Wert nach SNVT-Typ formatiert, 
Hex-Dump, CRC Fehler.
Filter-, Trigger-Funktion, Konsistenzreport, Transaktions Analyse, Knotendiagnose, Setzen von NV- und Knoten-Parametern

Kompatibilität:	LonTalk, CEA-709.1, DIN EN 14908

Fabrikat:         Gesytec 

    Typ:          Easylon Analyzer
    Bestell-Nr.:  P.S10501
                  oder gleichwertig

                                         Stck.......  EUR.......  EUR........